# makes sure engine is sending the correct BeginString in application messages for a FIX5 connection

iCONNECT
# logon message and response
I8=FIXT.1.1|35=A|34=1|49=TW|52=<TIME>|56=ISLD|98=0|108=2|1137=7|
E8=FIXT.1.1|9=67|35=A|34=1|49=ISLD|52=00000000-00:00:00.000|56=TW|98=0|108=2|1137=7|10=0|

#------------------------
# begin message exchange
#------------------------

#Send news and receive echo
I8=FIXT.1.1|35=B|34=2|49=TW|52=<TIME>|56=ISLD|148=FOO|33=0|
E8=FIXT.1.1|35=B|34=2|49=ISLD|52=00000000-00:00:00.000|56=TW|33=0|148=FOO|

#------------------------
# end message exchange
#------------------------

# logout message and response
I8=FIXT.1.1|35=5|34=3|49=TW|52=<TIME>|56=ISLD|
E8=FIXT.1.1|9=49|35=5|34=3|49=ISLD|52=00000000-00:00:00.000|56=TW|10=0|

eDISCONNECT
