# We should expect heartbeats if we wait around

iCONNECT
I8=FIX.4.1|35=A|34=1|49=TW|52=<TIME>|56=ISLD|98=0|108=6|
E8=FIX.4.1|9=56|35=A|34=1|49=ISLD|52=00000000-00:00:00|56=TW|98=0|108=6|10=0|

# Wait for quickfix to send a heartbeat to us
E8=FIX.4.1|9=45|35=0|34=2|49=ISLD|52=00000000-00:00:00|56=TW|10=0|

# we respond with a heartbeat
I8=FIX.4.1|9=45|35=0|34=2|49=TW|52=<TIME>|56=ISLD|

# we should get a heartbeat back
E8=FIX.4.1|9=45|35=0|34=3|49=ISLD|52=00000000-00:00:00|56=TW|10=0|

# we will send one more for good measure
I8=FIX.4.1|9=45|35=0|34=3|49=TW|52=<TIME>|56=ISLD|

# logout message and response
I8=FIX.4.1|35=5|34=4|49=TW|52=<TIME>|56=ISLD|
E8=FIX.4.1|9=45|35=5|34=4|49=ISLD|52=00000000-00:00:00|56=TW|10=0|
eDISCONNECT
